$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,10.070,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*36
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,10.060,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*37
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,10.060,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*37
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,10.050,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*34
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,10.000,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*31
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,9.990,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*09
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,9.990,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*09
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,9.980,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*08
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,9.980,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*08
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,9.970,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*07
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,9.970,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*07
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,9.960,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*06
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,9.960,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*06
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,9.950,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*05
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,9.900,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*00
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,9.890,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*08
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,9.890,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*08
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,9.880,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*09
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,9.880,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*09
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,9.870,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*06
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,9.870,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*06
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,9.860,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*07
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,9.860,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*07
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,9.850,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*04
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,9.800,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*01
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,9.790,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*07
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
$GPXDR,U,9.790,V,BatVolt1,I,57.800,A,BatCurrent1*07
$GPXDR,U,12.900,V,BatVolt0,I,-5.200,A,BatCurrent0*2A
